| ##### «Визиком-НАВИГАТОР» |
##### Измерение расстояний Расстояния на карте рассчитываются в режиме измерения расстояний. Участки измеряются по отрезкам прямой или по полилиниям. Концы участков обозначаются метками, содержащими длины участков. Метка конца построенной линии содержит общую длину линии и длину последнего участка.
| Измерение расстояний
| Перемещение карты
Отмена режима измерения расстояний не сохраняет результатов измерений!
| ##### Измерение расстояний Установите режим измерения расстояний, активизируя кнопку . Способ 1 - по отрезкам прямой Укажите стилусом точку начала и точку конца первого измеряемого отрезка. Укажите стилусом точки конца второго, третьего и т.д. отрезков. В строящейся ломаной линии началом второго отрезка является точка конца первого и т.д. Для завершения построения линии (построения последнего отрезка) дважды коснитесь стилусом в точке конца на карте. Построенная ломаная линия выделится цветом и появятся метки с числовыми значениями длин. Способ 2 - по полилинии Для измерения по полилинии укажите начало измеряемого участка, установив стилус в соответствующую точку на карте. Не отрывая стилус от экрана, перемещайте его по измеряемому участку. Для завершения построения полилинии дважды коснитесь стилусом в конечной точке. Построенная полилиния выделится цветом и появится одна метка с длиной полилинии. Способ 3 Построенная линия может состоять как из отрезков прямой, так и из полилиний. Для этого комбинируйте построение по способу 1 и по способу 2. Если необходимо, можно построить описанными способами новую линию. Для отмены режима измерения расстояний отожмите кнопку .
| ##### Перемещение карты Для перемещения карты в режиме измерения расстояний используйте: Джойстик и клавиши на лицевой панели КПК. Окно обзора (Перемещение по карте). Режимы и (Изменение масштаба). Если одновременно нажаты и или и , то активным является соответствующий режим изменения масштаба. Для выполнения измерений кнопки или следует отжать.
| ##### Режим измерения расстояний