| ##### «Визиком-НАВИГАТОР» |
##### Режим навигации Режим навигации позволяет выполнять автоматический контроль за движением объекта по рассчитанному маршруту. Предварительная настройка режима навигации предусматривает выбор представления карты (обычное 2D или в проекции 3D), задание параметров управления радиусом обзора в зависимости от скорости, установку параметров выдачи сообщений о предстоящих поворотах и возможных отклонениях от маршрута, а также параметров автоматического пересчета маршрута. Режим навигации можно установить, если подключен GPS-приемник и определен маршрут навигации.
| Настройка режима навигации
| Запуск режима навигации
| Управление в режиме навигации
| Пример
| ##### Настройка режима навигации Откройте окно Настройки навигации, активизируя в меню пункт Настройки навигации.... Активизируйте закладку Обзор, если соответствующая панель не активна. Выберите представление карты, установив переключатель на панели Обзор в требуемое положение: Карта 2D - обычное или Карта 3D - карта в проекции. Задайте значения параметров управления радиусом обзора в зависимости от скорости, введя на панели Обзор требуемые значения в столбцах км/ч и Обзор (м). Для доступа к полю ввода дважды однократно коснитесь поля стилусом (установите фокус в поле и обратитесь к значению), откройте панель клавиатуры и измените значение. Перейдите к панели Сообщения, активизируя ее закладку. В группе Повороты установите флажки для тех расстояний до поворота (< 40 м, 100 м, 150 м, 300 м, 500 м, 1000 м), по достижении которых будут выдаваться соответствующие предупреждения. Установите переключатель Отклонение в одно из положений: 10 м, 20 м, 30 м, 40 м. Если координаты с GPS-приемника определяют точку в окресности установленного радиуса от маршрута, то стрелка навигации, которая обозначает объект, будет оставаться "привязаной" к маршруту. Перейдите к панели Пересчет маршрута, активизируя ее закладку. Если не надо автоматически пересчитывать маршрут навигации в случае отклонения от него, установите переключатель в положение Не пересчитывать. Для установки режима автоматического пересчета маршрута навигации при отклонении, выберите значение отклонения, установив переключатель в группе Пересчитывть при отклонении в одно из положений: 50 м, 100 м, 150 м, 200 м, 250 м, 300 м, 350 м, 400 м.
| ##### Запуск режима навигации Определите маршрут навигации (текущий маршрут). Для этого рассчитайте новый маршрут (Поиск маршрутов) или выделите название требуемого маршрута в списке рассчитанных маршрутов (Окно Маршруты). Выполните подключение GPS-приемника. В окне карты должен появиться значок и пиктограмма движущегося объекта . Активизируйте в меню пункт Навигация. Возможна небольшая задержка. Откроется окно навигации, в котором отсутствует заголовок и кнопки. На карте появится стрелка, отображающая положение движущегося объекта, и линия маршрута. При движении карта будет поворачиваться. Для контроля используется информационная панель внизу. Для управления в режиме навигации - всплывающее меню режима навигации.
| ##### Управление в режиме навигации Управление в режиме навигации осуществляется с помощью меню режима навигации. Для открытия меню навигации коснитесь стилусом любой точки карты. Для пересчета маршрута навигации от текущего положения GPS активизируйте пункт Пересчитать маршрут. Для перехода в режим слежения активизируйте пункт Слежение. Для остановки навигации и слежения активизируйте пункт Остановить навигацию. Используется, например, для перенастройки режима навигации. Навигация может быть продолжена при активизации в меню пункта Навигация. Для завершения работы системы активизируйте пункт Выход. Если нужно закрыть меню и продолжить навигацию, коснитесь стилусом любой точки карты (вне меню).
| ##### Пример Предположим, вы запустили систему «Визиком-НАВИГАТОР». Перед вами карта. Вам нужно добраться кратчайшим путем к объекту по адресу: Крещатик, 22. Что делать? 1. Прежде всего, подключим GPS-приемник: —> Пуск GPS.... Панель GPS —> GPS-приемник: СОМ-порт - COM2, Baud rate - 4800. Кнопка Пуск GPS - зеленый сигнал. 2. Подключили. Проверим сигнал: Панель Спутники - три синих столбца (дождитесь!). Панель Данные GPS - значения координат. Кнопка - значок (подключен приемник) и значок объекта (есть слежение). 3. Найдем адрес в списке: —> Поиск адреса... Улица: КРЕЩ - вводим. Выделить в списке Крещатик. Номер: 22 - вводим. Выделить в списке 22 - текущий адрес. 4. Рассчитаем маршрут: —> Финиш по текущему объекту. —> Старт по GPS. Если перейдем на карту, может, увидим рассчитанный маршрут. —> Навигация. 5. Немного подождем... По-ехали!!! Слушаем предупреждения (согласно настройкам навигации). А если попробуем отклониться от маршрута, сама пересчитает! 6. Хотим изменить настройки, например, не пересчитывать маршрут автоматически: Клик на карте —> Остановить навигацию. —> Настройки навигации.... Панель Пересчет маршрута —> не пересчитывать. —> Навигация. 7. Отклонились от маршрута, хотим сами пересчитать: Клик на карте —> Пересчитать маршрут. 8. Едем по маршруту... Приехали! Клик на карте —> Остановить навигацию. 9. Для полного завершения осталось отключить GPS-приемник: —> Пуск GPS.... Панель GPS —> кнопка Остановить GPS - серый сигнал. Спасибо! Приятной навигации с «Визиком-НАВИГАТОРом»!