| ##### «Визиком-НАВИГАТОР» |
##### Окно Пуск GPS Окно Пуск GPS используется для подключения GPS-приемника, определения координат объекта и активности спутников. Открывается при активизации в меню пункта Пуск GPS.... ##### Назначение кнопок окна
| Панель GPS
| Панель Данные GPS
| Панель Cпутники
| ##### Окно Пуск GPS GPS Данные GPS Спутники
| Панель GPS GPS-приемник - группа параметров подключения GPS-приемника. COM-порт - порт КПК, через который подключается GPS-приемник. Выбирается из раскрывающегося списка. Baud rate - допустимая скорость обмена данными с GPS-приемником. Выбирается из раскрывающегося списка. Запись в файл - имя файла, в который осуществляется запись GPS данных. Если имя файла задано, запись ведется автоматически. Эмуляция - группа параметров воспроизведения движения по записанным GPS данным. Файл - имя файла сохраненных GPS данных, который используется для воспроизведения движения. Скорость - скорость прогона файла: реальная (совпадающая со скоростью реального движения, осуществляемого при записи), увеличенная в несколько раз (в 2, в 5, в 10) и максимальная (увеличенная более чем в 10 раз, но такая, при которой объект на экране можно уловить глазом). Статус - состояние подключения GPS-приемника. Пуск GPS - кнопка подключения GPS-приемника. После подключения называется Остановить GPS. GPS - круглый сигнал состояния до и после активизации кнопки Пуск GPS: Cерый - «GPS не подключен» Желтый - «Поиск GPS...» (при пуске) Красный - «GPS подключить не удалось» Зеленый - «GPS подключен»
| Панель Данные GPS Широта - Y-координата текущего положения. N (North) - северная широта. Долгота - X-координата текущего положения. Е (East) - восточная долгота. Высота - высота над уровнем моря. Время - локальное время. Скорость - скорость перемещения над поверхностью земли в текущей точке. Передается GPS-приемником.
| Панель Спутники Диаграмма информирует о находящихся в поле видимости GPS-приемника спутниках, их относительном расположении и использовании их для вычислений. Синим цветом выделены номера активных (использеумых) в текущий момент спутников. Графическое изображение шкалы компаса. Изображение вращающегося компасного кольца показывает направление движения. Над стрелкой индицируется курс (в градусах) - направление по компасу движения над поверхностью земли. Диаграмма спутников информирует о находящихся в поле видимости GPS-приемника спутниках (номера под столбцами), использовании их для вычислений (синие столбцы - активные спутники, серые - обнаруженные спутники) и качестве их сигналов (число в процентах, соответствующее высоте столбцов).
| ##### Кнопка Общее меню Открывает Общее меню.
| ##### Кнопка Карта Открывает окно карты. Используется во всех окнах для возврата на карту.
| ##### Кнопка меню Поиск объектов Открывает Меню Поиск объектов.
| ##### Кнопка меню Блокнот Открывает Меню Блокнот.
| ##### Кнопка меню Выбранные объкты Открывает Меню Выбранные объекты.
| ##### Кнопка меню Поиск маршрутов Открывает Меню Поиск маршрутов.
| ##### Кнопка меню GPS Открывает Меню GPS.