| ##### «Визиком-НАВИГАТОР» |
##### Режим слежения Режим слежения позволяет отображать на электронной карте движение объекта, осуществляемое в режиме реального времени по данным, поступающим с GPS-приемника, либо в режиме эмуляции по GPS данным, поступающим из файла. В режиме слежения по GPS-приемнику можно осуществлять запись GPS данных в файл ( Запись трека).
| Подключение GPS-приемника
| Проверка подключения GPS
| Проверка поступления данных
| Управление режимом слежения
| Отключение GPS-приемника
| ##### Подключение GPS-приемника Если GPS-приемник не встроен в КПК, то подсоедините его к COM-порту КПК и включите. Откройте окно Пуск GPS, активизируя в меню пункт Пуск GPS.... Для установления параметров подключения активизируйте закладку GPS (по умолчанию она активна). Установите перекючатель в положение GPS-приемник. Выберите в списке COM-порт порт КПК, используемый для связи с GPS-приемником (по умолчанию осуществляется попытка подключения к порту COM1). Выберите в списке Baud rate допустимую скорость обмена данными с GPS-приемником (по умолчанию, как правило, устанавливается значение 4800). Если GPS-приемник подключен, параметры подключения недоступны. Активизируйте кнопку Пуск GPS и, подождав несколько секунд, убедитесь, что связь GPS-приемника с программой установлена (см. Проверка подключения GPS). Если необходимо выполнить эмуляцию движения, установите переключатель в положение Эмуляция, выберите файл GPS данных, установите требуемый коэффициент скорости воспроизведения и активизируйте кнопку Пуск GPS. Все остальное управление в режиме эмуляции ничем не отличается от управления в режиме реально поступающих GPS данных.
| ##### Проверка подключения GPS После активизации кнопки Пуск GPS в группе Статус серый круглый сигнал GPS переходит в состояние попытки подключения - становится желтого цвета, которое завершается результатом подключения. Если результирующее состояние сигнала - красный цвет, значит установить связь с программой не удалось. Проверьте наличие физического соединения, измените параметры подключения и повторно активизируйте кнопку Пуск GPS. Если результирующее состояние сигнала - зеленый цвет, значит программное подключение GPS-приемника выполнилось. Кнопка Пуск GPS будет называться Остановить GPS. При подключенном GPS-приемнике в окне карты в верхнем левом углу отображается значок - «GPS-приемник подключен». Для обнаружения спутников GPS-приемнику потребуется некоторое время. Убедитесь, что данные для определения текущего местоположения поступают (см. Проверка поступления данных).
| ##### Проверка поступления данных В окне Пуск GPS активизируйте закладку Спутники. Если на нижней диаграмме появились серые столбцы, то значит начали обнаруживаться спутники. Их номера отображаются под столбцами. Но этой информации не достаточно для выполнения слежения. Когда на нижней диаграмме появятся хотя-бы три синих столбца с достаточной силой сигнала, относительная величина которой определяется по высоте столбцов и значению внутри них, то значит появились активные спутники, с которых поступают сигналы. Этих данных достаточно для определения координат текущего положения и выполнения слежения. Активизируйте закладку Местоположение и убедитесь, что координаты определены. Точность координат зависит от количества активных спутников. Уточнение координат выполняется, если активных спутников больше трех. Значение скорости определяется GPS-приемником. Если координаты определены, для наблюдения за движением объекта на карте перейдите в окно карты по кнопке .
| ##### Управление режимом слежения Режим слежения устанавливается автоматически, если «GPS-приемник подключен». При этом в меню появляется пункт Остановить слежение. Как-только координаты определены, на карте появляется пиктограмма наблюдаемого объекта, по которой карта масштабируется. Наличие на карте пиктограммы наблюдаемого объекта является признаком работающего режима слежения. При поступлении новых GPS данных пиктограмма наблюдаемого объекта перемещается по карте. В режиме слежения можно увеличивать и уменьшать масштаб. Карту в слежении можно переместить, но как-только объект оказывается за пределами экрана, выполняется автоматическое центрирование карты относительно наблюдаемого объекта. Если возникает необходимость перейти на карте к другому фрагменту, рекомендуется приостановить слежение, активизируя в меню пункт Остановить слежение. При остановке слежения GPS-приемник остается подключенным, о чем свидетельствует наличие на карте значка . Для возобновления режима слежения, активизируйте в меню пункт Слежение. Режим слежения отменяется автоматически при отключении GPS-приемника.
| ##### Отключение GPS-приемника Откройте окно Пуск GPS, активизируя в меню пункт Пуск GPS.... На панели GPS в группе Статус активизируйте кнопку Остановить GPS. GPS-приемник будет отключен. В окне карты исчезнет соответствующий значок . Режим слежения отменится автоматически.